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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЛУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«29» июля  2026 г.     	                             № 74

О создании в целях пожаротушения условий для забора воды, в любое время года, из источников наружного водоснабжения, расположенных в границах Котлубанского сельского поселения 

     В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории Котлубанского сельского поселения, Уставом Котлубанского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения, в любое время года, из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории   Котлубанского сельского поселения (Приложение №1).
2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Котлубанского сельского поселения (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
                

Глава Котлубанского              
сельского поселения                                                                          И.А.Давиденко                                                                                          










Приложение 1
к постановлению администрации
Котлубанского сельского поселения 
от 29.07.2026 № 74
	 
ПЕРЕЧЕНЬ
источников противопожарного водоснабжения
и мест для забора воды в целях пожаротушения, в любое время года,
из источников наружного противопожарного водоснабжения 
на территории Котлубанского сельского поселения 

	№
п/п
	Наименование объекта
	Населенный пункт
	Количество
	Объем, м3

	1.
	Независимый источник
	п.Котлубань
	1
	50

	2.
	Пожарные гидранты
	п.Котлубань
	11
	-

	3.
	Естественный источник противопожарного водоснабжения (пруд)
	п.Котлубань
	1
	1000






































Приложение 2 
к постановлению администрации
Котлубанского сельского поселения
от 29.07.2026 № 74

ПРАВИЛА
учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения
и мест для забора воды на  территории Котлубанского сельского поселения
1.Общие положения.
1.1.  Настоящие Правила действуют на всей территории Котлубанского сельского поселения Городищенского муниципального района и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории  Котлубанского сельского поселения.
1.2.  Наружное противопожарное водоснабжение – независимый источник водоснабжения, пожарные гидранты, а также искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.
1.3.  Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет администрация поселения.
1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года на территории   Котлубанского сельского поселения.
2. Техническое состояние, эксплуатация и требования
к источникам противопожарного водоснабжения.
2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения; 
- систематическим контролем за состоянием водоисточников; 
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
2.2 Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.
2.3.  К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой.
2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и проверка наружного противопожарного водоснабжения
и мест для забора воды на территории поселения
3.1. Руководители организаций и предприятий обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников наружного водоснабжения.
3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.
3.3. При проверке пожарного водоема проверяется:
наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
3.4. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.
4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения
4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.
4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы Котлубанского сельского поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора и абоненты.
4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:
- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников.
4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.
5. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.
Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:
- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.
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